Данная консольная программа осуществляет одновременный сбор данных с первого 
канала АЦП с частотой равной 3000 кГц и выдачу данных на первый канал ЦАП с 
частотой 100 кГц. Кол-во собираемых с АЦП отсчетов равно 20*(1024*1024)=20МСлов.
После сбора с АЦП всех требуемых данных осуществляется их запись на диск в файл 
Test.dat. Амплитуда входного сигнала должна находиться в диапазоне от -5В до 5В.
В этой программе используется очередь запросов на ввод/вывод данных.
Модуль USB3000 должен быть в одном из первых 127 виртуальных слотах.

Данный проект простроен в среде Borland C++ 5.02
