Данная консольная программа осуществляет ввод и отображение на экране дисплея 
отсчётов с первых двух каналов АЦП модуля USB3000, используя для этого интерфейсную 
функцию READ_SAMPLE(). Данные с АЦП представлены в кодах АЦП (в диапазоне от -8192 
до 8191). При сборе осуществляется корректировка получаемых с АЦП даннных. 
Амплитуда входного сигнала должна находиться в диапазоне от -5В до 5В.
Модуль USB3000 должен быть в одном из первых 127 виртуальных слотах.

Данный проект простроен в среде Borland C++ 5.02