Данная консольная программа осуществляет сбор данных с первых 4 каналов
АЦП с частотой равной 3000 кГц с последующей записью собранных данных на 
диск в файл Test.dat. Кол-во собираемых отсчетов равно 20*(1024*1024)=20МСлов.
Амплитуда входного сигнала должна находиться в диапазоне от -5В до 5В.
В этой программе используется очередь запросов на сбор данных.
Модуль USB3000 должен быть в одном из первых 127 виртуальных слотах.

Данный проект простроен в среде Borland C++ 5.02.
В проекте использовалась библиотека-оболочка wrRtusbapi.dll
