Данная консольная программа осуществляет вывод противофазного
синусоидального сигнала на оба канала ЦАП, используя для
этого интерфейсную функцию WRITE_SAMPLE().
Модуль USB3000 должен быть в одном из первых 127 виртуальных слотах.

Данный проект простроен в среде Borland C++ 5.02