Данная консольная программа осуществляет перманентный вывод 
синусоидального сигнала с частотой 1 кГц и амплитудой 5 В на 
первый канал ЦАП. Частота работы самого ЦАП при этом равна 100 кГц.
В этой программе используется очередь запросов на вывод данных.
Модуль USB3000 должен быть в одном из первых 256 виртуальных слотах.

Данный проект простроен в среде Delphi 6.0