Данная консольная программа осуществляет потоковый сбор данных с первых 4 каналов
АЦП с общей частотой равной 3000 кГц и одновременной их записью в файл Test.dat. 
Кол-во собираемых отсчетов равно 50*(1024*1024) = 100МСлов.
Амплитуда входного сигнала должна находиться в диапазоне от -5В до 5В.
В этой программе используется очередь запросов на сбор данных.
Модуль USB3000 должен быть в одном из первых 127 виртуальных слотах.

Данный проект простроен в среде Borland C++ 5.02