Данная консольная программа осуществляет бесконечный вывод 
синусоидального сигнала с частотой 1 кГц на первый канал ЦАП.
Частота работы самого ЦАП при этом равна 100 кГц.
В этой программе используется очередь запросов на вывод данных.
Модуль USB3000 должен быть в одном из первых 127 виртуальных слотах.

Данный проект простроен в среде LabWindows/CVI v.7.1