Пример собран с среде Visual C++ 2008 Express.

На примере устройства, состоящего из одного модуля QMS20, 
иллюстрируется применения основных библиотечных
функций и правильная очередность их вызова.


Пример работает по следующему алгоритму:

1. Инициализация устройства.
2. Конфигурация устройства - активизируются четыре
	входных канала модуля QMS20 с частотой сбора 300 кГц/канал.
3. Запуск сбора данных
4. В бесконечном цикле каждые 100 мс идет получение из сервера 
	обновленных данных, их усреднение и отображение.
5. По нажатию Esc сбор данных останавливается, выход из программы.
